福建鹏皋农业发展有限公司鹏皋蛋鸭养殖项目阶段性竣工环境保护验收意见

2026年7月26日，福建鹏皋农业发展有限公司根据《福建鹏皋农业发展有限公司鹏皋蛋鸭养殖项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《鹏皋蛋鸭养殖项目环境影响报告书》和审批部门审批决定等要求，组织该项目竣工环境保护验收会议。参加会议的单位有：福建鹏皋农业发展有限公司（建设单位）、漳州绿园环保技术咨询有限公司（报告编制单位）、特邀专家2人，共 8人(名单附后)。验收组现场检查了项目建设及配套环保措施等情况，听取建设单位对本项目建设及环境保护执行情况的介绍，监测单位对本项目竣工环保验收监测报告编制情况的介绍，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成如下现场检查意见：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

福建鹏皋农业发展有限公司鹏皋蛋鸭养殖项目位于福建省漳州市诏安县梅洲乡梅溪村，总占地面积约33765.9m2，占地类型为农用地。项目设计总投资10000万元，主要建设鸭舍、管理房、配套配电房、废水处理设施、有机肥加工区及无害化处理等设施。项目建成后年存栏蛋鸭20万羽，年产鸭蛋5000吨。目前实际总投资5000万预案，项目建设鸭舍5栋，实际存栏7万羽，年产鸭蛋920吨。主要建设内容表见表1。
表1项目建设内容一览表
	工程类别
	项目
	数量
	环评设计
	实际建设情况
	与环评的一致性

	主体工程
	鸭舍
	9栋
	1#
	占地面积1395m2
	已建，占地面积1395m2
	与环评一致

	
	
	
	2#
	占地面积1395m2
	已建，占地面积1395m2
	与环评一致

	
	
	
	3#
	占地面积1395m2
	已建，占地面积1395m2
	与环评一致

	
	
	
	4#
	占地面积1395m2
	未建设
	未建设

	
	
	
	5#
	占地面积1395m2
	已建，占地面积1700m2
	5#鸭舍面积增大305m2

	
	
	
	6#
	占地面积1395m2
	未建设
	未建设

	
	
	
	7#
	占地面积1395m2
	未建设
	未建设

	
	
	
	8#
	占地面积3313m2
	已建，占地面积1600m2
	8#鸭舍面积减少1713m2

	
	
	
	9#
	占地面积840m2
	未建设
	未建设

	储运工程
	饲料库
	1#
	占地面积128m2
	已建，占地面积128m2
	与环评一致

	
	储存室
	1#
	/
	已建储存室面积400m2
	增设存储室面积400m2

	办公生活设施
	管理房
	1#
	占地面积60m2
	未建设
	未建设

	
	
	2#
	占地面积300m2
	已建，占地面积360m2
	1#、2#管理房设置在一起

	公用工程
	供水系统
	自引水山泉水作为水源
	自引水山泉水作为水源
	与环评一致

	
	供电系统
	电源由梅州乡供电所供给
	电源由梅州乡供电所供给
	与环评一致

	
	排水系统
	废水经处理达标后用于林地浇灌
	废水经处理达标后用于林地浇灌
	与环评一致

	
	通风降温系统
	采用轴流风机通风换气和自然通风，采用垂直通风和水帘降温
	采用轴流风机通风换气和自然通风，采用垂直通风和水帘降温
	与环评一致

	
	消毒系统
	工作人员消毒通道
	工作人员消毒通道
	与环评一致

	
	
	车辆消毒通道
	车辆消毒通道
	与环评一致

	
	进场道路
	依托现有村道，无需另行建设
	依托现有村道，无需另行建设
	与环评一致

	环保工程
	废气治理
	鸭舍恶臭
	饲料添加EM菌剂、及时清粪、鸭舍安装通风设备、喷洒除臭剂、场地周边绿化
	饲料添加EM菌剂、及时清粪、鸭舍安装通风设备、喷洒除臭剂、场地周边绿化
	与环评一致

	
	
	有机肥加工恶臭
	车间密闭，废气经负压收集，采用生物滴滤除臭后经排气筒排放（DA001）
	车间相对密闭，废气利用风机引流，采用生物喷淋除臭后净排气筒排放（DA001)
	考虑人员工作环境无法做到全密闭，采用风机引流，以及喷淋塔设施处理

	
	
	沼气净化
	项目沼气分别设置一套脱水脱硫器对沼气进行净化处理
	目前沼气气量较小，沼气经过家用沼气净化器处理后用于食堂使用
	沼气经过家用沼气净化器处理后用于食堂使用

	
	
	食堂油烟
	配备环保型油烟净化器处理，处理后引至屋顶排放
	食堂设置油烟净化器，处理后排放
	与环评设计一致

	
	废水治理
	养殖废水
	鸭舍清洗废水和固液分离液经厂区污水处理站（厌氧发酵+生化处理）处理后，用于周边林地灌溉
	目前鸭舍无需大量水进行冲洗，固液分离液经厂区污水处理站（沼气发酵+生化处理）处理后，用于周边林地灌溉
	与环评设计一致

	
	
	生活污水
	经隔油池、三级化粪池处理后，与养殖污水一并处理
	生活污水经隔油池以及三级化粪池处理后，与养殖污水一并处理
	与环评设计一致

	
	
	尾水回灌

系统
	尾水收集池3座，合计容积为8200m3；尾水智能化施用设备，1套；灌溉管网一套，主干管2500m，支管20000m；消纳地1620亩。
	目前尾水水量并不多，因此未单独设置尾水收集池，3个生化池处理后利用半智能化控制模块控制养殖废水进行消纳，生化池合计容积为7400m3，消纳地1620亩
	目前水量较小均在沼气池内进行发酵，目前主管道已铺设，待出水后按要求进行灌溉

	
	噪声处理
	设备噪声
	高噪声设备，设置在车间内部，安装减振基座、距离衰减
	高噪声设备，设置在车间内部，安装减振基座、距离衰减
	与环评设计一致

	
	
	鸭叫声
	适时喂食、鸭舍墙体隔声
	适时喂食、鸭舍墙体隔声
	与环评设计一致

	
	固体废物处置
	鸭粪
	固体粪污经发酵后作为有机肥外售,拟设1个拌料区和2个纳米膜发酵池
	固体粪污经发酵后作为有机肥外售,设1个拌料区（发酵房）和2个纳米膜发酵池
	与环评设计一致

	
	
	饲料残渣
	统一收集，同固体粪污经发酵后作为有机肥外售
	统一收集，同固体粪污经发酵后作为有机肥外售
	与环评设计一致

	
	
	病死鸭
	利用无害化处理井进行无害化处理，拟设1个30m3无害化处理井
	利用无害化处理井进行无害化处理，已设1个30m3无害化处理井
	与环评设计一致

	
	
	废脱硫剂
	统一收集，由供应商回收
	目前产生废脱硫剂较少，待一定量后，由供应商统一回收
	待一定量后，由供应商统一回收

	
	
	沼渣
	统一收集，同固体粪污经发酵后作为有机肥外售
	统一收集，同固体粪污经发酵后作为有机肥外售
	与环评设计一致

	
	
	动物防疫废弃物
	分类收集，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置
	分类收集，暂存于危废暂存间，委托福建储鑫环保科技有限公司清运处置
	与环评设计一致

	
	
	不合格蛋品
	统一收集，由相关单位回收利用
	统一收集，由相关单位回收利用
	与环评设计一致

	
	
	生活垃圾
	设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清理
	设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清理
	与环评设计一致

	
	风险防范措施
	设有事故应急池容积为1500m3
	设有事故应急池容积为1700m3
	应急池大200m3


建设过程及环保审批情况

福建鹏皋农业发展有限公司鹏皋蛋鸭养殖项目于2024年1月取得诏安县发展和改革局的备案证明，备案编号为闽发改备[2023]E110273号，该项目于2025年4月委托福建净安环境科技有限公司编制《鹏皋蛋鸭养殖项目环境影响报告书》，2025年7月18日取得漳州市生态环境局批复：漳环评审[2025]书16号。

项目于2025年8月开工建设，2026年3月竣工，并于2026年7月9日取得排污许可登记证，登记证编号为：91350624MACU389NXU。
(三)投资情况

项目环评中总投资10000万元，其中环保投资275万元。实际总投资5000万元，其中环保投资250万元。

(四)验收范围

本次验收范围为福建鹏皋农业发展有限公司鹏皋蛋鸭养殖项目已建工程以及配套环保设施，因此属于阶段性验收。
二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本项目变动情况见下表。

表2 重大变更清单

	《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）
	本项目环评情况
	目前实际情况
	是否属于重大变动

	性质

	1
	建设项目开发、使用功能发生变化的
	新建蛋鸭养殖项目
	新建蛋鸭养殖项目
	与环评一致

	规模

	2
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	年存栏20万羽，年产鸭蛋5000吨
	年存栏7万羽，年产鸭蛋920吨
	未达到满负荷，不属于重大变动

	3
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的
	不排放第一类污染物
	生产、处置或储存能力未增大且不排放第一类污染物
	与环评一致

	4
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的
	项目位于环境质量达标区
	项目位于环境质量达标区，项目生产、处置或储存能力未增加
	与环评一致

	地点
	

	5
	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的
	福建省漳州市诏安县梅洲乡梅溪村葵岭1号
	项目位于福建省漳州市诏安县梅洲乡梅溪村葵岭1号，附近敏感点未发生变化
	项目建设与设计有部分偏差，但未导致防护距离范围变化且新增敏感点的，不属于重大变动

	生产工艺
	

	6
	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的
	项目产品、生产工艺、主要原辅材料、设备使用情况见本文章节3.3.1、3.3.2
	项目生产过程中，产品、生产工艺未发生变化；主要原辅材料和设备的使用数量有所变化
	项目主要原辅材料和设备使用有发生变化，但未导致（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的，因此不属于重大变动

	7
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	原辅材料、成品均用汽车运输装卸、原料均贮存在车间内
	原辅材料、成品均用汽车运输装卸、原料均贮存在车间内
	与环评一致

	环境保护措施
	

	8
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	项目废水、废气处理设施见本文章节3.2建设内容环保设施废气、废水处理设施内容
	项目废水处理设施与环评一致采用沼气池发酵+生化处理设施处理后用于周边林地灌溉不外排；目前沼气收集于食堂燃烧使用，同时配有家用脱硫器对沼气进行脱硫处置；恶臭废气采用车间相对密闭，废气利用风机引流，采用生物喷淋除臭后净排气筒排放（DA001)
	项目废气处理设施有进行部分调整，根据本次验收监测数据可知，项目废气均达标排放，那么废气处理设施部分变化未导致导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的，因此不属于重大变动

	9
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的
	不涉及废水排放口
	废水回用，不设计废水排放口
	与环评一致

	10
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的
	设置DA001一根排气筒，排气筒高度为15米
	设置DA001一根排气筒，排气筒高度为15米
	与环评一致

	11
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的
	隔声罩、减振材料支撑、绿化措施；不涉及土壤或地下水
	噪声污染防治措施未发生变化
	与环评一致

	12
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的
	鸭粪经过压滤发酵后作为有机肥外售；病死鸭利用化尸池进行安全填埋；饲料残渣、污谁处理污泥、沼渣利用有机肥生产线综合利用；不合格蛋品由相关单位回收；废脱硫剂由厂家统一回收处置；防疫药物属于医疗废物贮存于危废暂存间，委托有资质的单位转运处置；
	鸭粪经过压滤发酵后作为有机肥外售；病死鸭利用化尸池进行安全填埋；饲料残渣、污谁处理污泥、沼渣利用有机肥生产线综合利用；不合格蛋品由相关单位回收；沼气脱硫剂由销售方统一回收；防疫药物属于医疗废物贮存于危废暂存间，委托福建储鑫环保科技有限公司转运处置；
	与环评一致

	13
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的
	设有事故应急池容积为1500m3
	设有事故应急池容积为1700m3
	事故应急池变大，未导致环境风险防范能力弱化或降低的，不属于重大变动


根据以上重大变更清单，本项目的实际性质、生产规模、建设地点、以及环境保护措施均为发生重大变化，因此，不存在重大变动的情况发生。
三、环境保护设施建设情况

(一)废水

本项目产生的废水主要为养殖废水和职工生活污水。

项目生活污水经三级化粪池处理后与养殖废水一起进入厂区污水处理设施，沼气发酵+生化处理后用于周边林地灌溉。

污水站处理工艺：

污水处理站主要由压滤（固液分离）+厌氧发酵（黑膜沼气池）+生化处理三部分组成。

(二)废气

项目营运期主要来源于养殖区（鸭舍）废气、有机肥加工废气、污水处理产生的恶臭气体、食堂油烟以及备用柴油发电机尾气、运输车辆尾气及扬尘。

项目养殖区（鸭舍）废气以无组织排放为主，本项目鸭舍采用地面垫料发酵床工艺，实现固液分离，液体粪污进入收集池，固体粪污经微生物发酵减量并消除臭味。科学配制日粮，降低粗纤维和蛋白质含量，提高饲料消化率，减少臭气产生。日常定期更换垫料吸附恶臭，配合人工、机械及喷药灭蚊蝇，并加强灭鼠防疫。日粮中添加EM生物菌剂，抑制腐败菌，促进营养吸收，减少氨和硫化氢释放。鸭舍配备消毒设备，车库设有清洗设施。选用可降解氨和硫化氢的除臭剂，定期喷水减少恶臭排放。场界四周种植绿化隔离带并加高围墙，形成生态屏障，全面抑制恶臭。

项目有机肥加工区恶臭废气主要通过相对密闭环境，利用风机抽取，将有机肥加工区恶臭废气收集引入生物除臭喷淋系统处理后通过15m排气筒排放。

项目备用柴油发电机废气以及车辆运输产生的尾气及扬尘属于短暂产生的废气，车辆运输产生的扬尘主要通过定期对厂区道路进行清扫来减少扬尘的产生，进出厂车辆均使用国家车辆运输标准的车辆，因此这部分废气短暂而轻微，不会对环境产生影响。柴油发电机目前未使用过，且柴油发电机燃烧废气采用自带消烟除尘装置，目前公司所在区域停电次数较少，柴油发电机所产生的废气也较少， 因此对周边环境影响较小。
项目目前职工10人，均在厂里食宿，食堂油烟主要是职工生活煮饭产生的油烟，由于厂区未设置大型灶头，均采用家庭灶，因此产生的油烟较少，食堂油烟主要通过净化器净化后直接排放，对周边环境影响较小。

（三）噪声

噪声主要来自鸭舍（通风设备、鸭叫声）、水泵、变压器等，噪声源强为45~100dB（A），为了减轻各类噪声对工人操作环境和周围声环境影响，根据各类噪声的声源特征，主要通过以下噪声防治措施：

（1）设备选型时选择低噪声设备，安装时基础做减振，对高噪声设备如水泵、风机维持设备处于良好的运转状态，将备用柴油发电机布置于独立的房间内；

（2）选用隔声及消音性能较好的建筑材料；

（3）为减少鸭叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足鸭群的饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；减少外界噪声及突发性噪声等对鸭舍的干扰，避免因惊吓而产生不安等措施来减少噪声的影响。
（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要分为一般固废和危险废物。

一般固体废物包括鸭粪、饲料残渣、沼渣、病死鸭、生化污泥，其中鸭粪、饲料残渣、沼渣、生化污泥经发酵处理后作为有机肥外售。

废脱硫剂集中收集后定期由供应商回收。

病死鸭经自建化尸池进行无害化处理；不合格蛋品由相关单位回收利用。
动物防疫废弃物属于危险废物，这部分防疫废弃物均收集与危险废物仓库内，定期委托福建储鑫环保科技有限公司进行转运处置。

验收期间未发生因固体废物随意丢弃造成二次污染的情况发生。

沼气使用

由于目前项目养殖时间还不是很长，因此产生的粪污较少，产生的沼气也较少。目前公司将沼气利用管道通入家用沼气净化器后用于食堂使用。
四、环境保护设施调试效果

(一)污染物排放情况

1.废水

验收监测期间，废水满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“旱地作物”标准限值要求，NH3-N、TP满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准。
2.废气

验收监测期间，本项目恶臭气体有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准；无组织NH3、H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值二级标准（新扩改建项目），臭气浓度无组织排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值二级标准（新扩改建项目）的较严值。
3.噪声

验收监测期间，场界各点位噪声昼夜间值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间及夜间标准限值要求。
4.固体废物

验收监测期间，本项目对固体废物进行分类收集、贮存、利用处置，规范建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理，确保固体废物妥善处置。

工程建设对环境的影响

福建鹏皋农业发展有限公司鹏皋蛋鸭养殖项目位于福建省漳州市诏安县梅洲乡梅溪村，项目用地周边均为林地，最近的敏感目标为东侧710m的胶东自然村，运行期废水废气对周边环境产生的影响不大。
验收结论

福建鹏皋农业发展有限公司鹏皋蛋鸭养殖项目阶段性环境保护验收环境保护手续基本齐全，在实施过程中总体能够按照环评文件及批复要求，配套相应的环保设施及措施，基本建立了环境管理制度，各类污染物能够按照环评批复的标准要求达标排放，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，不存在不得提出验收合格意见的情形。故认定本项目通过环保竣工阶段性验收。

后续要求
1、加强养殖废水管控，及时铺设相应灌溉管道；

2、配套的环境保护设施应定期维护，确保稳定运行；

3、加强厂界外除臭工作，确保恶臭污染物影响周边环境。
验收人员信息(见附件)

福建鹏皋农业发展有限公司

2026年 7月26日
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